


Använd Field-level med design i FmX och FmX+
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Lösenordet till att komma åt inställningsmenyer är: 2009


Ändra arbetsläge i Field-level
Efter uppstart av FmX gå till inställningar (verktygen)
Markera Field-level på vänster sida
På höger sida tryck in på inställningar 
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På första fliken inställningar. Välj Driftsläge: Multiplane-design
Bekräfta med OK
Använda Multiplane-design 
Öppna ditt fält och välj motsvarande Designfil
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Datum: 260909
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